|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение  по серии  5.903-2 | Обозначение  по серии  5.903-20 | Условный проход   dy мм | Давлением МПа | Размеры мм. | | | Стоимость в комплекте с автоматическим воздухоотводчиком и обратным клапаном (с НДС) | Массакг | Предельный расход теплоносителя, т/ч | Стоимость с ручным обслуживанием (с НДС) |
| Dh | L | I |
|  | **С эллиптическими днищами рис.5** | | | | | | | | | |
| А1И010.000 | А1И017.000 | 15,20,25,32 | 1.2 | 159 | 446 | 402 | 4308,00 | 5.9 | 3,3 | 3984,00 |
| А1И010.000-01 | А1И017.000-01 | 25,32,40,50 | 219 | 602 | 558 | 5148,00 | 15.0 | 6,3 | 4824,00 |
| А1И010.000-02 | А1И017.000-02 | 40,50,65,80 | 273 | 714 | 610 | 7470,00 | 22.7 | 10,0 | 7140,00 |
| А1И010.000-03 | А1И017.000-03 | 65,80,100 | 325 | 832 | 788 | 8616,00 | 36.7 | 13,8 | 8280,00 |
|  | **С плоскими днищами рис.6** | | | | | | | | | |
| А1И012.000 | А1И019.000 | 15,20,25,32 | 0.6 | 159 | 396 | 358 | 3612,00 | 6.6 | 3,3 | 3288,00 |
| А1И012.000-01 | А1И019.000-01 | 25,32,40,50 | 219 | 550 | 492 | 4296,00 | 17.2 | 6,3 | 3960,00 |
| А1И012.000-02 | А1И019.000-02 | 40,50,65,80 | 273 | 674 | 596 | 6060,00 | 27.7 | 10,0 | 5736,00 |
| А1И012.000-03 | А1И019.000-03 | 65,80,100 | 325 | 810 | 682 | 7440,00 | 49.6 | 13,8 | 7080,00 |
|  | **С плоскими днищами рис.6** | | | | | | | | | |
| А1И013.000 | А1И020.000 | 15,20,25,32 | 1.2 | 159 | 400 | 362 | 3900,00 | 7.3 | 3,3 | 3564,00 |
| А1И013.000-01 | А1И020.000-01 | 25,32,40,50 | 219 | 558 | 500 | 4512,00 | 20.6 | 6,3 | 4182,00 |
| А1И013.000-02 | А1И020.000-02 | 40,50,65,80 | 273 | 686 | 608 | 6612,00 | 34.8 | 10,0 | 6264,00 |
| А1И013.000-03 | А1И020.000-03 | 65,80,100 | 325 | 824 | 696 | 7746,00 | 56.6 | 13,8 | 7380,00 |

# [Воздухосборник системы отопления, теплоснабжения и вентиляции по серии 5.903-20](https://lazerps.ru/proizvodstvo-vozduh)

**Горизонтальные проточные воздухосборники**

**Вертикальные** **проточные** **воздухосборник**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение  по серии  5.903-2 | Обозначение  по серии  5.903-20 | Условный проход   dy мм | Давление  МПа | Размеры мм. | | | Стоимость в комплекте с автоматическим воздухоотводчиком и обратным клапаном (с НДС) | Масса,  Кг. | Предельный расход теплоносителя т/ч | Стоимость с ручным обслуживанием  (с НДС) |
| Dh | H | h |
| **С эллиптическими днищами рис.7** | | | | | | | | | | |
| А1И011.000 | А1И018.000 | 40,50,65 | 1.2 | 273 | 640 | 520 | 7800,00 | 18.3 | 10.0 | 7470,00 |
| А1И011.000-01 | А1И018.000-01 | 65,80,100 | 325 | 753 | 638 | 8550,00 | 30.4 | 13.8 | 8220,00 |
| А1И011.000-02 | А1И018.000-02 | 100,150 | 426 | 932 | 822 | 10710,00 | 55.8 | 24.5 | 10380,00 |
| **С плоскими днищами рис.8** | | | | | | | | | | |
| А1И014.000 | А1И021.000 | 40,50,65 | 0.6 | 273 | 561 | 448 | 6300,00 | 25.5 | 10.0 | 5976,00 |
| А1И014.000-01 | А1И021.000-01 | 65,80,100 | 325 | 642 | 534 | 6978,00 | 43.6 | 13.8 | 6648,00 |
| А1И014.000-02 | А1И021.000-02 | 100,150 | 426 | 811 | 708 | 8760,00 | 87.0 | 24.5 | 8676,00 |
| **С плоскими днищами** | | | | | | | | | | |
| А1И015.000 | А1И022.000 | 40,50,65 | 1.2 | 273 | 573 | 460 | 6612,00 | 30.7 | 10.0 | 6288,00 |
| А1И015.000-01 | А1И022.000-01 | 65,80,100 | 325 | 656 | 548 | 7296,00 | 52.2 | 13.8 | 6972,00 |
| А1И015.000-02 | А1И022.000-02 | 100,150 | 426 | 827 | 724 | 9144,00 | 102.2 | 24.5 | 8820,00 |